1、合理的布板， 模块天线一定要探出电路板。
2、适当增大模块VCC处的电容，建议47uF。
3、使用更高的波特率
4、用AT+POWE7增大模块功率。
5、打开接收和发送增益，对应的指令分别是：AT+GAIN1,AT+GAIT1
6、使用V120及其以上固件。
7、V120固件开始，模块给Android设备发送数据，每包可以扩大至253字节。苹果系统依旧为每包158字节。
8、条件允许的话，尽量使用体积相对大一点的模块如HM-16和HM-18