1、如何通过串口调试AT指令
   每一片模块出厂之前都通过串口写入一部分调试代码，模块串口保证无任何问题，出现问题不要着急，也不需要去怀疑模块的串口功能。模块串口出厂100%合格。
   模块的串口电平是TTL，如果和电脑连接请用RS232电平转换芯片或者相应的电路。
   发送AT指令的时候后面不要跟回车换行，有的串口助手有“发送新行”的选项，要去掉该选项。
   为什么你们的串口指令后面不要回车换行？答，接收和发送都是定长数据，回车换行多余了。
   AT指令只有在模块处于非休眠待机的时候可以使用。
2、如何设置两个模块之间通迅
   蓝牙通迅是一主一从配合的，因此需要设置为一主一从。
   设置之前请保证需要通迅的两个模块都正常上电，周围没有其他模块在工作。
   此设置只要执行一次，参数自动保存.
   从模式侧：
   AT+RENEW (恢复一下出厂设置，防止有误设的参数，高手忽略)
   主模式侧
   AT+RENEW (恢复一下出厂设置，防止有误设的参数，高手忽略)
   AT+ROLE1 (设置为主模式)
   然后等待10秒钟左右，观察LED指示灯长亮后，模块之间已经建立连接。
3、如何更换从模块
   在主模块侧执行AT+CLEAR，清除记忆的地址信息，主模块会自动搜索周围的从设备并尝试连接
4、如何更换主模块
   在新的主模块侧
   AT+RENEW
   AT+ROLE1
5、如何在不看LED灯的情况下知道模块是否建立了远程连接
   AT+NOTI指令
6、如何让单片机知道模块是否连接，用一个PIO口触发
   AT+PIO1指令
7、如何让主模块工作在手动工作模式下
   以上所说的主模式工作方式均为自动
   手动工作方式如下:
   AT+RENEW
   AT+IMME1
   AT+ROLE1
   AT+DISC? 若找到设备会返回设备列表
   AT+CON[mac] 用mac地址进行连接
8、如何设置模块的透传，远控，采集模式
   AT+TYPE
9、如何采集电量
   AT+BATC (打开电量开关)
   AT+RESET
   AT+BATT? (采集电量)
A、如何输出方波
   只有PIO2可以输出方波
   AT+PIO2[0~9]
B、如何采集ADC
   HM-10提供了8路ADC采集, PIO3~PIOB
   AT+ADC[PIO]?
   参考电压为供电电压
C、如何采集温湿度
   AT+TEMP? (若HMSensor设置了相应的传感器，则会输出相应的传感器数值，若无则返回芯片传感
器数值)
   AT+TEHU? (HMSensor使用DHT11传感器时使用此方法)
D、如何实现手机发送AT指令
   通过串口设置模块工作模式AT+MODE
