微信模块默认出厂设置为115200, N, 8, 1, android下屏蔽BLE模式.
注意微信版本不支持双模双待双通和三通模式，只支持双模双待单通。

1. AT+NOTI[0, 1, ?]指令，该指令在AirSync版本下，成功连接至微信服务器会提示OK+CONW, 原有的提示功能不变。
   ?: 查询; 0: 关闭提示; 1: 打开提示
   V308开始添加
2. AT+AUDI[0, 1, ?]指令，该指令在AirSync版本下，用于控制当在微信退到后台或者休眠的时候，模块是否主动断开连接
   ?: 查询; 0: 不主动断开; 1: 检测到退出则主动断开;
   V308开始添加
3. AT+NOTL[0, 1, ?]指令，该指令在AirSync版本下，用于设置LED灯提示时机
   ?: 查询; 0: 建立了蓝牙连接即提示; 1: 和微信服务器握手成功后提示;
   V308开始添加
4. AT+ONEM[0, 1, ?]指令，该指令在AirSync版本下，用于控制模块是否在android下使用BLE模式，如果选择在android不使用BLE模式，00:0E:0B的地址将被屏蔽，模块两个模式同时使用00:0E:0E开头的地址，此时在android下BLE模式只能被搜到，但是连接不了。
   ?: 查询; 0: 打开Android的BLE模式; 1: 关闭Android的BLE模式
   V309开始添加
5. AT+SIMP[0, 1, ?]指令，该指令用于设置模块EDR模式是否打开简单配对功能
   ?: 查询; 0: 关闭简单配对. 1: 打开简单配对功能.
   V310开始增加
6. AT+DIYP[0, 1, ?]指令，该指令用于设置是否模块解析微信协议。
   ?: 查询; 0: 模块解析微信协议，您只需要透传有数据即可. 1: 您需要自行实现微信协议，此时模块只是连接的管道功能.
   V311开始增加
7. AT+HTML[0, 1, ?]指令，该指令用于设置数据是传送给厂商服务器还是HTML5界面。
   ?: 查询; 0: 传送给厂商服务器. 1: 传送给HTML5界面.
   V312开始增加

如果用微信提供的android版本的调试工具来测试两个模式，请务必执行AT+ONEM0，然后重启进行测试。
收发字节数: 每包数据最大字节数108字节。

如果是普通模块升级过来的，请升级完成后执行AT+RENEW.
注意AT+RENEW并断电重启之后，模块会恢复默认出厂设置值。